Homebase NAS

IP address

10.0.0.199

Login

ssh username@10.0.0.199 (zie Keepass)

NTP update

Login als root
van de cli $ ntpdate -s nl.pool.ntp.org

of

/etc/init.d/ntp.sh start/stop/restart

Aangepast /etc/ntp.conf

server nl.pool.ntp.org